**Załącznik Z-01**

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr:

**INW.7013.1.10.2014/02/2020**

**opis przedmiotu zamówienia**

**I. Przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie samojezdnej automatycznej maszyny czyszczącej szorująco-zbierającej, w pełni wyposażonej i gotowej do pracy, sprawdzenie poprawności jej funkcjonowania, przeszkolenie pracowników zamawiającego w jej obsłudze oraz dostarczenie dodatkowego wyposażenia.**

**II. Przeznaczenie:**

**samojezdna automatyczna maszyna czyszcząca szorująco-zbierająca jest przeznaczona do wielokrotnego w ciągu dnia utrzymania w czystości, czyszczenia, szorowania i zmywania wewnętrznych posadzek z płytek ceramicznych na obszarze hali basenowej, SPA, przebieralni, natrysków, pomieszczeń komunikacji wewnętrznej obiektu Pływalni Krytej Solan w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej.**

**III. Wymagane parametry samojezdnej automatycznej maszyny czyszczącej szorująco-zbierającej:**

1. maszyna musi być fabrycznie nowa
2. maszyna prowadzona ręcznie
3. maszyna posiadająca własny napęd
4. wydajność teoretyczna automatu – możliwość utrzymania w czystości powierzchni – minimum **1600 m2/godz.**
5. maszyna posiadająca funkcję zmywania i osuszania powierzchni
6. szerokość pracy – minimum 450 mm
7. szczotka tarczowa uniwersalna – 1 szt.,
8. średnica szczotki – minimum 450 mm
9. moc silnika szczotki – minimum 300 W
10. moc silnika ssawy – minimum 400 W
11. ssawa aluminiowa, łukowa
12. zasilanie – bateryjne, 24V, baterie minimum 100 Ah
13. wbudowana ładowarka baterii wraz z przewodem ładującym
14. czas pracy z zestawem baterii w pełni naładowanym – minimum 2,5 godz.
15. szerokość pad - minimum 16’’
16. system dwóch zbiorników - zbiornik wody brudnej – 1 szt., pojemność minimum 40 l., wyjmowany w celu mycia
17. system dwóch zbiorników - zbiornik wody czystej – 1 szt. pojemność minimum 40 l
18. napełnianie zbiorników wężem zewnętrznym
19. wylewanie wody przez węże spustowe
20. wyposażenie w odporny na wodę panel kontrolny w szczególności podający informację o stopniu naładowania baterii oraz ilości motogodzin
21. składana rączka prowadząca w celu umożliwienia mycia posadzek tuż przy rogach i wzdłuż ścian
22. regulowany uchwyt sterujący
23. unoszona głowica w celu wymiany szczotki

**IV. Dodatkowe wyposażenie dostosowane do maszyny i dostarczane wraz z maszyną:**

1. szczotka uniwersalna - szt. 2
2. szczotka miękka - szt. 2
3. uchwyt padów – szt. 1
4. pad – szt. 5 (zielone)
5. szczotka tyneksowa - szt. 1
6. guma do ssaw – kpl. 4
7. ssawa aluminiowa łukowa – kpl. 2

**V. Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w obsłudze maszyny – czas szkolenia minimum 4 godziny**

**VI. Wykonawca podczas odbioru końcowego przekaże zamawiającemu w szczególności n/w dokumenty w języku polskim:**

* instrukcja obsługi
* karta gwarancyjna
* wymagane prawem deklaracja zgodności, certyfikaty, atesty

**VII. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczoną samojezdną automatyczną maszynę czyszczącą szorująco-zbierająca – 24 miesiące.**